|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T R O Š K O V N I K** |  |  |  |  |
| R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno(bez PDV-a) |
| 1. | Metalni kontejneri s plastičnim poklopcem u SMEĐOJ,PLAVOJ, ŽUTOJ BOJI boji 1100lit (s nožnom pedalom i mekim zatvaranjem).Spremnici za otpad izrađeni su od hladno valjanog čelika debljine tijela 1,25 mm i debljine dna 1,50 mm.Dodatno vruće pocinčavanje, u skladu s EN ISO 1461: 2009, nakon potpunog zavarivanja i integriranja svih metalnih dijelova.TIJELO – u obliku krnje piramide za lakše odlaganje otpada. Izrađuje se u tri glavna dijela, prednja strani, stražnja i donja strana, zavaruju ih profesionalni i certificirani zavarivači s neprekidnim zavarivanjem u svim varovima. Okvir spremnika izrađen je kao COMBO dizalo tipa C (EN 840). Zavareni DIN nosači izrađeni odΦ42 4,00 mm cijevi s jakim ojačanjima. Otvor za odvod vode Φ60. Oba su prednja ugla spremnika dodatno ojačana. Dovoljan broj ručica izrađenih od 3 mm čelika za ugodno rukovanje spremnikom. Combo lift tip A.KOTAČI – promjer 200mm, 360 stupnjeva okretanje s metalnim naplatcima, čvrsto gumeno kućište za sigurno i lako guranje za kontejner utovarnog kapaciteta 205kg. Nožna kočnica na dva prednja kotača za jednostavnu imobilizaciju spremnika. Uključeni su vrući pocinčani vijci i sigurnosne matice za ugradnjukotača.POKLOPAC - Ravno blago zakrivljen plastični poklopac MN GMG tipa u zelenoj boji, zaštita od vandalizma, dvostruka zidna stijenka izrađena tehnikom centrifugalnog ekstrudiranja plastike, zakrivljeni, visine 176mm, 3 prednje ručke, pojačana struktura poklopca, mogućnost stavljanja trokutaste brave.S opcijom nožne pedale, mekano automatsko zatvaranje poklopca.Standardi i certifikati:• ISO 9001:2015• ISO 14001:2015• BS OHSAS 18001:2007• EN 840.2• EN 840.5• EN 840.6• EN ISO 9606:2017• EN ISO 3744:2010• EN ISO 1461:2009• 93/68/EEC direktiva (CE oznaka)• EN 10204:2004• Izjava o sukladnosti | Komad | 10,00 |  |  |
| 2. | Edukativni spremnici zapremine min 70-80 lit., - papir, plastika i staklo (1 komplet - 3 komada).Materijal: polietilen MDPE.Samostojeće edukativne kante oblik nilskog konja.Konstrukcija i materijal izrade kante otporan na različite vremenske uvjete (UV zračenje, visoke i niske temperature od -40° do +80° C).Montaža na površinu pomoću vijaka za pričvršćivanje sa sidrenom pločom. Pražnjenje posude se vrši na način da se odvrne navoj poklopca za pražnjenje na gornjoj strani posude. Posuda opremljena bravom za zaključavanje posude. Kanta sa plastičnim uklonjivim uloškom koji omogućuje pražnjenje prikupljenog materijala. Metalni okvir koji služi za pričvršćivanje posude za tlo pomoću tri vijaka. Zapremine uloška minimalno 70 litara. Dimenzija kante min: promjer 700 mm ,visina kante min 1100 mm. Ukupne mase: min-25 kg. Boja: plava, zelena, žuta. | Komplet | 1,00 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a** |  |
| **PDV (25%)** |  |
| **SVEUKUPNO S PDV-om** |  |